|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **1** | **Haubenspülmaschine PROFI AMXXL-10B** |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Gesamtpreis (Netto)** |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spülgut | gemäß DIN EN 17735 | |
| Spülart | Eintank-Spülmaschine | |
| Bauart | Tischanschlussfähige Korbdurchschubmaschine | |
| Beheizungsart | Elektrisch, 400 V-Anschluss | |
| Spülleistung | 70 Körbe/h, 1260 Teller/h, 2520 Gläser/h | |
| Korbmaß | 500 x 500 mm  600 x 500 mm | |
| Einschubhöhe | 540 mm | |
|  |  | |
| **BESTES SPÜLERGEBNIS** | |
| **GENIUS-X² FEINFILTERSYSTEM**  Hält die Waschlauge permanent sauber:  Das weiterentwickelte Feinfiltersystem reinigt das Schmutzwasser in nur drei Schritten und reduziert dadurch den Reinigerverbrauch um bis zu 35 %.  Der Tank bleibt sauber:  Grobschmutz und Speisereste werden im Siebkorb aufgefangen und können nicht in den Tank gelangen.    Feinschmutz wird abgeleitet:  Nach 10 Sekunden wird der gesammelte Feinschmutz aus der Maschine geleitet. Waschung erledigt den Rest Während der Waschung wird der restliche Feinschmutz gesammelt und abgepumpt.  Ein weiterer Pluspunkt:  Das System säubert sich beim Abpumpen selbständig, wodurch die manuelle Reinigung entfällt. | |
| **SIEB-EINSATZKONTROLLE**  Prüft, ob Tankabdecksieb und Feinfilter richtig eingesetzt sind:  Ist das Siebsystem nicht korrekt eingesetzt, zeigt die Steuerung einen Warnhinweis an. Wird das Sieb wieder richtig positioniert, kann der Spülbetrieb fortgesetzt werden.  Das bedeutet für Sie:  - Die Pumpe wird vor Scherben und kleinem Besteck geschützt.  - Sie sparen Reiniger und reduzieren Ihre Betriebskosten.  - Schmutz wird zurückgehalten. | |
| **ROTOR-X WASCHSYSTEM**  Einzigartige Wascharme:  Einmalig auf dem Markt: Die HOBART Kreuzwascharme mit vier Flügeln brillieren durch eine extrem hohe Waschleistung.  - Die Wascharme verdoppeln die Kontaktzeit des Wassers am Spülgut.  - Die Waschmechanik wird gegenüber herkömmlichen Wascharmen um 100 % gesteigert.  - Weitwinkeldüsen verteilen das Wasser optimal auf den Spülutensilien.  Ihr Resultat:  Ein hervorragendes Reinigungsergebnis auf ganzer Fläche.  Das drehende ROTOR-X Waschsystem besteht aus je einem Kreuzwascharm oben und unten. Im Modell PREMAX AUPT sind jeweils zwei Kreuzwascharme vorhanden. | |
| **STÄRKE-ABBAU-PROGRAMM**  So fühlen sich Ihre Teller glatt und sauber an:  Reis, Kartoffeln oder Pasta sind stärkehaltige Speisen und hinterlassen auf Tellern oder Schüsseln gerne sichtbare Spuren. Mit der Zeit fühlt sich das Geschirr nicht nur rau an, sondern wirkt matt und unhygienisch.  Mit HOBART zu neuem Glanz:  Das spezielle Stärke-Abbau-Programm sorgt dafür, dass sich Ihr Geschirr wieder absolut glatt und sauber anfühlt.  Dadurch ergeben sich für Sie folgende Vorteile:  - Das zeitintensive manuelle Behandeln des Spülguts mit aggressiver Reinigungslauge entfällt.  - Das Stärke-Abbau-Programm entlastet Ihr Personal und garantiert glänzendes Geschirr. | |
| **HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT** | |
| **ABLUFT- ENERGIESPEICHER**  Die schlaue Art Energie zu sparen.  Energieeinsparung – einfach und bequem:  Der serienmäßige Abluft-Energiespeicher reduziert erheblich den Energieverbrauch. Durch die allseitig geschlossene Haube verbleibt der heiße Wrasen im System und wird nicht an den Raum abgegeben. Somit kann die gespeicherte Wärmeenergie erneut genutzt werden.  Ihr Ergebnis:  Auf diese Weise können pro Jahr bis zu 3.120 kWh eingespart werden. Gleichzeitig wird das Raumklima in der Spülküche spürbar verbessert. | |
| **WÄRME-UND SCHALLISOLIERTE HAUBE**  Behalten Sie die Wärme in der Maschine:  Auch während des Betriebs bleibt die vorhandene Wärme im System enthalten. Das Spülwasser kühlt sich an den 15 mm stark isolierten Wänden der Haube nicht ab. Das vergrößert die Wärmenutzung und spart dadurch Energie. | |
| **SENSO-ACTIVE RESSOURCENEINSATZ**  Der verantwortungsvolle Wasserverbrauch:  Die Qualität des Wassers wird kontinuierlich überwacht, woraufhin der Wasserverbrauch automatisch angepasst wird. Bei geringem Schmutzeintrag bleibt der Wasserverbrauch niedrig, während er bei starker Verschmutzung erhöht wird.  Betriebskosten werden gesenkt:  Allein durch den innovativen Ressourceneinsatz werden die Betriebskosten gegenüber herkömmlichen Maschinen gesenkt.  Ihre Vorteile:  - Sicheres Spülergebnis auch bei hohem Schmutzeintrag.  - Maschine korrigiert Bedienungsfehler.  - Waschlauge wird immer ausreichend mit Frischwasser regeneriert.  - Komplettes Abpumpen und Neubefüllen ist nicht mehr notwendig. | |
| **INTELLIGENTES ENERGIE-MANAGEMENT**  Geringer Anschlusswert und dennoch kurze Aufheizzeiten:  Um den Gesamtanschlusswert von Spülmaschinen zu verringern wird bei herkömmlichen Maschinen die Heizleistung im Erhitzer reduziert. Dadurch verlängert sich jedoch die Aufheizleistung um bis zu 100 %.  Wir haben die Lösung:  Durch das intelligente HOBART Energiemanagement steht zur Füllung immer die maximale Boilerleistung zur Verfügung. Dadurch wird die Füllzeit reduziert. Während der Waschung kann die Erhitzerleistung auf das notwendige Minimum zurückgefahren werden, um die Energie für die Waschpumpe und Tankheizung bereitzustellen.  Durch den intelligenten Einsatz der zur Verfügung stehenden Energie werden bei geringem Gesamtanschlusswert der Maschine gleichzeitig kurze Aufheizzeiten gewährleistet. | |
| **EINFACHE BEDIENUNG** | |
| **VISIOTRONIC-TOUCH STEUERUNG**  Unkomplizierte Bedienung für jedermann:  Ein-Knopf-Bedienung in Kombination mit farbigem Touchscreen - einfacher geht es nicht: Die VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung vereinfacht die Handhabung Ihrer Maschine um ein Vielfaches und zeigt alle wichtigen Informationen im Display mittels Text und Symbolen an.  Ihr Nutzen:  - Programme können problemlos ausgewählt werden.  - Einstellungen sind einfach durchzuführen.  - Alle wichtigen Informationen sind auf einen Blick abrufbar. | |
| **RESTLAUFANZEIGE**  Den Spülverlauf stets im Blick:  Als Erweiterung der VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung zeigen die Haubenspülmaschinen den Fortschritt des Programms an.  - Blau: Programm wurde eben gestartet  - Teilweise Grün: Maschine spült  - Grün: Programm beendet / Maschine startbereit  - Rot: Fehler- oder Hinweismeldung | |
| **FÜLLSTANDSANZEIGE**  Füllstandsüberwachung effizient und einfach:  Beim Einsatz der optionalen Sauglanzen für Reiniger und Klarspüler überwacht die Füllstandsanzeige den Inhalt externer Chemiekanister. Damit werden Sie immer rechtzeitig auf das Nachfüllen von Reiniger und Klarspüler hingewiesen, wodurch ein dauerhaft einwandfreies Spülergebnis gewährleistet wird. | |
| **SIEB-VERSCHMUTZUNGSSENSOR**  Spülen mit Weitblick:  Bei hoher Verschmutzung sind Siebe schnell verstopft. Damit die Spülmaschine volle Leistung bringt, müssen die Siebe regelmäßig gereinigt werden. Nur wann ist der richtige Zeitpunkt dafür?  Der intelligente Sieb-Verschmutzungssensor erkennt sobald die Siebe gereinigt werden müssen und informiert Sie mit einem Warnhinweis über das Steuerungsdisplay. | |
| **HYGIENEPROGRAMM**  Besiegt Keime und Bakterien:  Im Laufe der Zeit lagern sich in Ihrer Maschine Kalk und Schmutzpartikel ab. Mit dem patentierten Hygieneprogramm geben Sie Keimen und Bakterien keine Chance.  Damit Sie wissen, wann Sie das nächste Mal Ihr Hygieneprogramm durchführen sollten, wird Ihnen eine Info im Display angezeigt. Dann einfach die Hygiene-Tabs in die Maschine legen und das Programm starten. Kurze Zeit später ist Ihre Spülmaschine wieder hygienisch rein.  Ihre Vorteile im Überblick:  - Schnelle Beseitigung von Kalkablagerungen.  - Die Maschine wird von Schmutzrückständen gereinigt.  - Sorgt für einen angenehmen Duft. | |
| **CLIP-IN WASCH- UND KLARSPÜLARME**  Machen die Reinigung der Maschine so einfach wie möglich:  Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern können beide Wasch- und Klarspülarme über das CLIP-IN System mit nur einem Handgriff entnommen werden. Nach der Reinigung braucht es ebenfalls nur einen Klick, um den Spülaufsatz wieder einzusetzen. | |
| **EASY-CLEAN KONZEPT**  Steigern Sie die Langlebigkeit Ihrer Maschine:  Um die Leistung und die Lebensdauer Ihrer Haubenspülmaschine hoch zu halten, sollten Sie verschiedene Bauteile täglich reinigen. Um Ihnen zu zeigen, welche Teile hierfür entnommen werden müssen, sind diese farblich gekennzeichnet. | |
| **USB-SCHNITTSTELLE**  Für die mühelose Datendokumentation:  Temperatur, Fehlermeldungen und die gewählten Programme müssen permanent zur Überwachung dokumentiert werden. Diese zeitintensive Aufgabe übernimmt die VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung automatisch.  Komfortables Ausspielen von Betriebs-und Verbrauchsdaten:  Für den unkomplizierten Download der Betriebs- und Hygieneparameter verfügen die HOBART Haubenmaschinen über eine USB-Schnittstelle, um alle relevanten Daten auf einem externen Speichermedium sichern zu können. | |
| **ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT** | |
| **XL WASCHKAMMER**  Mehr Raum für mehr Leistung:  Auslage- und Backbleche, EN-Behälter oder größere Platten: Mit der PROFI AMXXL und PREMAX AUPL können Sie großformatige Spülteile mühelos waschen. Die vergrößerte XL Waschkammer bietet Platz für Spülgüter bis 600 x 400 mm. | |
| **AUFSTELLUNGSVARIANTEN**  Für eine problemlose Integration in die Küche:  Haubenspülmaschinen von HOBART können entsprechend der Arbeitsorganisation in der Spülküche aufgestellt und dem Geschirrfluss angepasst werden. Denn die Haubenspülmaschinen können sowohl von vorne als auch von links und von rechts mit Körben bestückt werden. Neben dem Einbau entlang einer Wand zwischen dem Zu- und Auslauftisch können alle Haubenmaschinen als Eckaufstellung in ein Tischsystem integriert werden. | |
| **SMARTCONNECT**  HOBART SmartConnect APP  Das Wichtigste auf einen Blick:  Mithilfe der neuen HOBART App SMARTCONNECT haben Sie die Möglichkeit, 5 Jahre lang kostenfrei eine umfassende Übersicht über den aktuellen Status Ihrer Spülmaschine zu erhalten. Dazu zählt, dass Ihnen rechtzeitig bevorstehende Wartungsintervalle, die aktuellen Betriebskosten oder die Chemieverbräuche kommuniziert werden.  Vernetzen, informieren, profitieren:  Auf Grundlage dieser Daten können Sie Stillstände vermeiden und sich mit dem werkseigenen Kundendienst oder einem geschulten Servicepartner in Verbindung setzen. Außerdem bietet SMARTCONNECT für kleinere Störungen bebilderte Anleitungen, so dass Sie diese selbständig beheben können.  Alle Funktionen im Überblick:  • Maschinenstatus (Behalten Sie den Status all Ihrer Maschinen im Auge)  • Fehlermeldungen (Mittels E-Mail werden Sie über Systemfehler informiert)  • Betriebskostenrechner (Kosten & Verbrauchsübersicht von Wasser-, Chemie- und Stromverbrauch)  • Hygieneinformationen (Anzeige und einfacher Download eines Hygieneprotokolls nach HACCP)  • Ereignisprotokoll (Historie aller aufgetretenen Hinweise und Fehlermeldungen)  • Auslastung (Daten über die effektive Nutzung der Maschine)  In welchen Ländern und Sprachen SMARTCONNECT verfügbar ist, welche bauseitigen Voraussetzungen erforderlich sind und weitere Informationen erhalten Sie unter  www.hobartsmartconnect.de | |
| **KOMPLETT ANSCHLUSSFERTIG:**  - Zu- und Ablaufschlauch  - Rücksaugverhinderer  - Flüssigreiniger-Dosierpumpe  - Klarspülmittel-Dosierpumpe  - Klarspülpumpe  - Ablaufpumpe  - Anschlusskabel (400 V-Anschluss) | |
|  | |
| **KORBAUSSTATTUNG:** | |
| 1 Tellerkorb P-18-12 | | |
| 1 Teller/Tablettkorb T-06-09 | | |
| 1 Universalkorb C-01-07 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Abmessungen** | **in [mm]** | |
| Gesamtbreite | 813 mm | |
| Maschinen-Breite | 735 mm | |
| Gesamt-Tiefe | 815 - 965 mm | |
| Maschinen-Tiefe | 742 mm | |
| Maschinen-Höhe | 1610 mm | |
| Maschinen-Höhe bei geöffneter Haube | 2195 mm | |
| Einschubhöhe | 540 mm | |
|  |  | |
| **Leistungen** |  | |
| Programmdauer | 52 / 75 / 180 sec. und Sonderprogramme | |
| Spülleistung\*\* | bis zu 70 Körbe/h, 1260 Teller/h, 2520 Gläser/h | |
| Tankinhalt | 40 l | |
| Frischwasserverbrauch/Korb/Spülgang | 2 l | |
|  |  | |
| **Anschlusswerte** |  | |
| Tankheizung | 2.5 kW | |
| werkseitig |  | |
| Erhitzerleistung | 12,4 kW | |
| Gesamtanschlusswert | 16,3 kW | |
| Absicherung | 3 x 32 A | |
| Adaptierbar |  | |
| Erhitzerleistung | 6,2 kW | |
| Gesamtanschlusswert | 10,1 kW | |
| Absicherung | 3 x 25 A | |
| Pumpenleistung | 1,1 kW | |
| Nennspannung | 400/50/3 N | |
| **Anschlüsse** |  | |
| Ablaufschlauch | 2.000 mm | ID20/AD25 | |
| Zulaufschlauch | 2.000 mm | R 3/4" | |
| Fließdruck | 0,8 - 10 bar | |
| Max. Zulauf-Temperatur | 60°C | |
| Erforderlicher Wasserdurchsatz | 5 l/min | |
| Länge - Anschlusskabel | 2.500 mm | |
| Länge - Ansaugschlauch für Flüssigreiniger | 2.000 mm | |
| Länge - Ansaugschlauch für Klarspüler | 2.000 mm | |
|  | | |
|  | | |
| \* Um das Erreichen hygienischer Klarspültemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter Heizleistung zu gewährleisten, besitzt die Maschine eine automatische Programmzeitsteuerung. | | |
| \*\* Theoretische Leistung | | |
|  | | |
|  | |