|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **1** | **Universalspülmaschine PREMAX UPT-10A** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Gesamtpreis (Netto)**  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Spülgut | gemäß DIN EN 17735EN-Behälter, Norm-Bleche |
| Spülart | Eintank-Spülmaschine |
| Bauart | Fronttürmaschine |
| Beheizungsart | Elektrisch, 400 V-Anschluss |
| Spülleistung | 30 Körbe/h / 240 1/1 GN-Schalen/h (530x325x200mm) / 150 EN-Behälter/h |
| Korbmaß | 1240 X 700 mm |
| Einschubhöhe | 860 mm |
|  |  |
| **BESTES SPÜLERGEBNIS** |
| **VAPO-ACTIVE DAMPFWASCHUNG**Zu den hartnäckigsten Verschmutzungen bei Utensilien gehören angetrocknete Speisereste. PREMAX Universalspülmaschinen lösen diese Herausforderung mit heißem Wasserdampf. - Die Struktur der Verschmutzung wird aufgebrochen.- Die Waschtemperatur wird innerhalb kürzester Zeit erhöht. -Die erhöhte Temperatur verbessert die Wirkung des Reinigers deutlich.So erreichen Sie das mit Abstand beste Waschergebnis, das Sie in einer Universalspülmaschine erreichen können.Messer und Gabeln können im einzigartigen Besteckpro-gramm durch die Kombination von Hochdruck und heißem Wasserdampf sogar ohne Voreinweichen gespült werden. |
| **REINIGER-DIREKT-SPRÜHSYSTEM**Extreme Verschmutzungen, die auf stärkehaltigen Lebensmitteln basieren, wie etwa:Kartoffelpüree KartoffelgratinReis und Nudelnbenötigen zur Reinigung eine deutlich höhere Chemiekonzentration. PREMAX Universalspülmaschinen sprühen deshalb konzentrierte Reinigerlauge direkt auf die Utensilien ein. Diese wirkt dann 30 Sekunden direkt auf die Verschmutzung ein, bevor sie mit der Dampfwaschung abgewaschen wird.Manuelles Voreinweichen wird dadurch deutlich reduziert oder entfällt ganz. |
| **ROTOR-X WASCHSYSTEM**Unsere Kreuzwascharme mit vier Flügeln sind einzigartig am Markt und sorgen für eine extrem hohe Waschleistung:- Sie verdoppeln die Kontaktzeit des Wassers am Spülgut.- Die Waschmechanik wird um 100% gegenüber herkömmlichen Wascharmen gesteigert.Mehr Kontaktzeit und eine höhere Waschmechanik sorgen für hervorragendes Reinigungsergebnis auf ganzer Fläche.Das drehende ROTOR-X Waschsystem besteht aus je zwei Kreuzwascharmen oben und unten. |
| **POWER WASCHUNG**Universalspülmaschinen waschen grundsätzlich mit einer deutlich höheren Waschmechanik als andere Spülmaschinen.Die POWER Waschung erzeugt den notwendigen hohen Waschdruck durch:- Wascharme mit speziellen IMPULS Düsen- Waschpumpen mit einer um 200% höheren LeistungDiese Kombination gewährleistet ein hygienisches Spülergebnis auch bei stark verschmutzten Utensilien. |
| **SENSO-ACTIVE RESSOURCENEINSATZ**Der Schmutzeintrag in den Tank wird kontinuierlich überwacht und der Wasserverbrauch wird automatisch darauf angepasst werden.Bei geringem Schmutzeintrag bleibt der Wasserverbrauch gering, während er bei starkem Schmutzeintrag erhöht werden kann.Dadurch ergeben sich folgende Vorteile:- Sicheres Spülergebnis auch bei hohem Schmutzeintrag.- Spülmaschine korrigiert Fehler des Bedienpersonals.- Waschlauge wird immer ausreichend mit Frischwasser regeneriert. - Komplettes Abpumpen und Neubefüllen ist nicht mehr notwendig. |
| **GENIUS-X² FEINFILTERSYSTEM**Das weiterentwickelte GENIUS-X² Feinfiltersystem reinigt Schmutzwasser in drei Schritten und hält die Waschlauge sauber:- Grobschmutz und Speisereste werden im Siebkorb gesammelt und können nicht in den Tank gelangen.- Feinschmutz wird im separaten Feinfilter gesammelt und bereits nach 10 Sekunden aus der Maschine abgepumpt.- Während der Waschung wird der restliche Feinschmutz gesammelt. Dieser wird vor der Klarspülung abgepumpt.Das GENIUS-X² Filtersystem reinigt sich beim Abpumpen selbstständig und reduziert den Reinigerverbrauch um mehr als 30%. |
| **EINFACHE BEDIENUNG** |
| **VISIOTRONIC STEUERUNG**Die Ein-Knopf-Bedienung in Kombination mit dem Text- und Grafikdisplay vereinfacht die Bedienung der Maschine um ein Vielfaches:- Alle wichtigen Informationen sind auf einen Blick verfügbar- Programme können einfach ausgewählt werden- Einstellungen sind einfach durchzuführenSobald die Maschine erkennt, dass Sie Informationen benötigen, aktiviert sich das Display von selbst und liefert alle notwendigen Informationen. |
| **RESTLAUFANZEIGE**Zur Unterstützung der VISIOTRONIC Steuerung zeigt die Spülmaschine im großen Startknopf den Fortschritt des Programms an:• Blau: Programm wurde eben gestartet• Teilweise Grün: Maschine spült• Grün: Programm beendet / Maschine startbereit• Rot: Fehler- oder Hinweis-Meldung. |
| **FÜLLSTANDSANZEIGE**Die integrierte Füllstandsanzeige weist auf den Zeitpunkt des Nachfüllens von Reiniger und Klarspüler hin. Dadurch wird ein dauerhaft einwandfreies Spülergebnis garantiert. |
| **SIEB-VERSCHMUTZUNGSSENSOR**Ein sehr hoher Schmutzeintrag in die Maschine kann dazu führen, dass sich Siebe zusetzen. Der Sieb-Verschmutzungssensor registriert das und zeigt einen Warnhinweis an der Steuerung an. Diese Funktion unterstützt das Bedienpersonal und stellt den kontinuierlichen Spülbetrieb sicher. |
| **HYGIENEPROGRAMM**Im Laufe der Zeit lagern sich in der Maschine Kalk und Schmutzpartikel ab. Gegen diese Verschmutzungen wurde das patentierte Hygieneprogramm entwickelt:Beseitigt KalkablagerungenReinigt die Maschine von SchmutzrückständenSorgt für einen angenehmen DuftIm Display wird rechtzeitig eine Info angezeigt, sobald das Hygieneprogramm durchgeführt werden soll. Einfach Hygiene-Tabs in die Maschine legen und Hygieneprogramm starten. Schon ist die Maschine wieder hygienisch rein. |
| **HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT** |
| **HÖHERE KAPAZITÄT UND FLEXIBILITÄT**Patentierte seitliche Führungsschienen erhöhen die Kapazität für GN-Schalen und Metzgerkisten pro Spülgang deutlich gegenüber herkömmlichen Modellen:- Die PREMAX UPT verdoppelt die Kapazität von 4 auf 8 GN-SchalenDurch die deutlich höhere Kapazität für GN-Schalen und Metzgerkisten steigt die Effizienz der Spülmaschinen.Das spart über 1.000 Arbeitsstunden pro Jahr. |
| **FLEXIBILITÄT** |
| **DOPPELTES FASSUNGSVERMÖGEN**Für große Spülaufkommen bietet das Modell PREMAX UPT die richtige Lösung: das doppelte Fassungsvermögen gegenüber herkömmlichen Doppelkorb-Universalspülmaschinen bietet Platz für das gleichzeitige Spülen von bis zu 8 GN-Schalen (1/1), 5 EN-Behältern oder Kombinationen dieser Spülgüter mit anderem Schwarzgeschirr. Unnötige Wartezeiten werden eingespartund ein kontinuierlicher Arbeitsablauf ist gewährleistet. |
| **Komplett anschlussfertig:**- Zu- und Ablaufschlauch- Anschlußkabel- Klarspülmittel-Dosierpumpe- Klarspülpumpe- Flüssig-Reiniger-Dosiergerät- Ablaufpumpe- Rücksaugverhinderer- Tankheizung- Durchlauferhitzer, elektrisch |
|  |
| **1 UX-Grundkorb Korbset UXT 1: 1 Grundkorb 323741/ 1 Universaleinsatz 323753/ 1 Universalkorb C-01-07** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Abmessungen** | **in [mm]** |
| Maschinen-Breite | 1435 mm |
| Maschinen-Tiefe | 945 mm |
| Maschinen-Tiefe bei geöffneter Tür | 1335 mm |
| Maschinen-Höhe | 1984 mm |
| Maschinen-Höhe bei geöffneter Tür | 2417 mm |
| Maschinen-Höhe bei reduzierter Tür | 2200 mm |
| Einschubhöhe | 860 mm |
|  |  |
| **Leistungen** |  |
| Programmzeiten\* P1/P2/P3/P4 | 120/240/280/Sonderprogramme |
| Frischwasserprogramm | P1/P2/P3/P4 |
| Spülleistung\*\* | bis zu 30 Körbe/h / 240 1/1 GN-Schalen/h (530x325x200mm) / 150 EN-Behälter/h |
| Waschtemperatur | 65 °C |
| Klarspültemperatur | ca. 85 °C |
| Tankinhalt | 130 l |
| Frischwasserverbrauch/KorbP1/P2/P3/P4 | 14 l |
|  |  |
| **Anschlusswerte** |  |
| Heizleistung Erhitzer | 18,1 kW/(9,1 kW\*\*\*) |
| Gesamtanschlusswert | 24,5 kW/(18,5 kW\*\*\*) |
| Pumpenleistung | 2 x 2,9 kW / 2 x 1.150 l/min |
| Absicherung | 3X50 A/(3X32 A\*\*\*) |
| Nennspannung | 400/50/3 |
|  |
| **Anschlüsse** |  |
| Ablaufschlauch | 1.800 mm | ID20/AD25 |
| Zulaufschlauch | 2.000 mm | R 3/4" |
| Fließdruck | 0,5 - 10 bar |
| Max. Zulauf-Temperatur | 60°C |
| Erforderlicher Wasserdurchsatz | 5 l/min |
| Länge - Anschlusskabel | 2.000 mm |
| Länge - Ansaugschlauch für Flüssigreiniger | 2.500 mm |
| Länge - Ansaugschlauch für Klarspüler | 2.500 mm |
|  |
| \* Um das Erreichen hygienischer Klarspültemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter Heizleistung zu gewährleisten, besitzt die Maschine eine automatische Programmzeitsteuerung. |
| \*\* Theoretische Leistung |
|  |

